Резултат от тестване производителността на процесорът:

**Processor (CPU)**

CPU Name: Intel® Core™ i7-8750H CPU @ 2.20GHz

Threading: 1 CPU - 6 Core - 12 Threads

Frequency: 2195.71 MHz (22 \* 99.8 MHz) - Uncore: 1796.5 MHz

Multiplier: Current: 22 / Min: 8 / Max: 41

Architecture: Coffee Lake / Stepping: U0 / Technology: 14 nm

CPUID / Ext. 6.E.A / 6.9E

IA Extensions: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x, AES, AVX, AVX2, FMA3

Caches L1D : 32 KB / L2 : 256 KB / L3 : 9216 KB

Caches Assoc: L1D : 8-way / L2 : 4-way / L3 : 12-way

Microcode: Rev. 0x9A ► Intel SA-00233 Vulnerable ◄

TDP / Vcore: 45 Watts / 0.829 Volts

Temperature: 51 °C / 124 °F

Type: Retail (Stock Frequency : 2200 MHz)

Cores Frequencies: #00: 2195.71 MHz  #01: 2195.71 MHz  #02: 2195.71 MHz  #03: 2195.71 MHz #04: 2195.71 MHz  #05: 2195.71 MHz

Version 2017.1: (x64)

Single-Thread: 254

Multi-Thread (12T) : 1790